南昌航空大学2023年前湖校区二食堂三楼书吧装修工程

采购公告

南昌航空大学后勤处就“南昌航空大学2023年前湖校区二食堂三楼书吧装修工程”采用公开竞价方式采购,现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

**一、采购须知**

   1、项目名称：南昌航空大学2023年前湖校区二食堂三楼书吧装修工程。

2、项目编号：2023FS00005。

3、采购范围：见附件

4、采购总预算（人民币）：195898.9元。

5、工期要求：20日历天数

6、主材品牌

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 使用品牌 |
| 1 | 油 漆 | 多乐士、嘉宝莉、立邦或优于 |
| 2 | 防火门 | 国标甲级钢制防火门，门框钢板厚度不应小于1.2mm，门扇面板厚度不应小于0.8mm，无螺孔补强零件不小于1.2mm，带螺孔的加强件不小于3mm。 |
| 3 | 电力电缆 | 太平洋、美园、赣昌或优于 |

参数及规格要求： 以工程量清单内容为准。

7、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行分项报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整，（**竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应**）。

（2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。

8、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工，凡成交供应商采购的主要材料及品牌，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

9、服务承诺要求：

（1）工程质保期年限为**2**年（相关标准大于2年的，按相关标准执行），从工程竣工验收合格之日计起；

（2）工程质保金为合同价的3%，签订合同前转入学校财务账户，质保金在质保期结束后一个月内经施工企业申请，减去质保期内发生的维修等相关费用后，剩余部分无息退还；

（3）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

10、报名时间：2023年11月15日上午9：30-11：00，下午14：30-16：00 ；

二、报名资格条件

1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体（本次报名只接受在南昌市范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；

2、企业注册资本必须100万元（含）以上，经营范围必须涵盖装饰装修工程；

3、自2020年10月1日以来（（以签订合同时间为准），供应商在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具有至少2项同类业绩，**业绩合同原件现场核查**。

4、具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，承诺与南昌航空大学无法律诉讼行为；

5、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。

三、投标材料的递交

**\*投标材料应包括资格文件及项目分部分项报价表（见附件）**，资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件等否则响应无效；

投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区学生宿舍5栋J14室，逾期恕不接受。

  四、采购时间：另行通知.

  五、采购地点：前湖校区学生宿舍5栋J14室.

  六、联系人：唐 伟      联系电话：13576128112

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作量清单** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：南昌航空大学2023年前湖校区二食堂三楼书吧装修工程 | | | | | | 标段： | | | 第 1 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |  | | | |
|  |  | |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体打洞 | m3 | 2.44 | |  |  | |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除铝合金窗 每樘面积在4m2以内 | 樘 | 2 | |  |  | |  |
| 3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除铝合金窗 每樘面积超过4m2 | 樘 | 6 | |  |  | |  |
| 4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 墙面块料拆除 1.铲除砂浆结合层、块料面层 | m2 | 33.55 | |  |  | |  |
| 5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除涂料 | m2 | 125.54 | |  |  | |  |
| 6 | 01B001 | 楼层运出垃圾 | 1.楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | m3 | 3.93 | |  |  | |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运 运距5km | m3 | 3.93 | |  |  | |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块墙 厚度 240 2.水泥砂浆 M5 | m3 | 12.15 | |  |  | |  |
| 9 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块墙 厚度 240 2.水泥砂浆 M5 3.超过3.6m | m3 | 3.75 | |  |  | |  |
| 10 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块墙 厚度 100 2.水泥砂浆 M5 3.超过3.6m | m3 | 1.1 | |  |  | |  |
| 11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌体 普通砖 2.水泥砂浆 M5 | m3 | 2 | |  |  | |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 12 | 010807001001 | 金属窗 | 1.推拉窗 普铝合金+钢化玻璃 | m2 | 26.1 | |  |  | |  |
| 13 | 010807001002 | 金属窗 | 1.固定窗 普铝合金+钢化玻璃 | m2 | 29.89 | |  |  | |  |
| 14 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.丙级木质防火门 800\*1800，含门框，五金，安装 | m2 | 1.44 | |  |  | |  |
| 15 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门 1500\*2100，含门框，五金，安装 | m2 | 22.05 | |  |  | |  |
| 16 | 01B002 | 玻璃门 | 1.书吧玻璃门 1800\*2100，含门框，五金，安装 | m2 | 7.56 | |  |  | |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面砖 600\*600 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 182.89 | |  |  | |  |
| 18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线 陶瓷地面砖 | m2 | 17.26 | |  |  | |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 19 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙面面砖 300\*600 书吧矮墙1m 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 50.59 | |  |  | |  |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.新建墙体，15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 96.64 | |  |  | |  |
| 21 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.原墙体水泥砂浆修补，10厚1:3水泥砂浆 | m2 | 225.3 | |  |  | |  |
| 22 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.原有涂料墙面重新喷乳胶漆 腻子一遍，乳胶漆一遍 | m2 | 631.25 | |  |  | |  |
| 23 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.砂浆墙面，腻子二遍，乳胶漆二遍 | m2 | 551.1 | |  |  | |  |
| 24 | 011207001001 | 书吧隔墙龙骨 | 1.轻钢龙骨隔墙厚350mm | m2 | 38.25 | |  |  | |  |
| 25 | 011207001002 | 书吧隔墙基层 | 1.9厚阻燃板基层 | m2 | 83.59 | |  |  | |  |
| 26 | 011207001003 | 书吧隔墙面层 | 1.9.5mm厚耐火石膏板 | m2 | 83.59 | |  |  | |  |
| 27 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.书吧12厚钢化玻璃 | m2 | 52.8 | |  |  | |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 28 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚涂料 黑色 | m2 | 926.8 | |  |  | |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 29 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆 1.1m | m | 3.42 | |  |  | |  |
|  |  | 脚手架工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 30 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 | m2 | 772.33 | |  |  | |  |
| 31 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.改架工 | m2 | 1204.88 | |  |  | |  |
|  |  | 垂直运输 |  |  |  | |  |  | |  |
| 32 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.装饰垂直运输 | 元 | 441.83 | |  |  | |  |
|  |  | 强电工程 |  |  |  | |  |  | |  |
| 33 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱 | 台 | 1 | |  |  | |  |
| 34 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | m | 51.18 | |  |  | |  |
| 35 | 030411001001 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 279.12 | |  |  | |  |
| 36 | 030411001002 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 32 | m | 5.45 | |  |  | |  |
| 37 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 593.45 | |  |  | |  |
| 38 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4 | m | 609 | |  |  | |  |
| 39 | 030404034001 | 照明开关 | 1.双联双控开关 10A | 个 | 2 | |  |  | |  |
| 40 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔普通插座 10A | 个 | 20 | |  |  | |  |
| 41 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.轨道射灯 2.滑轨 | 套 | 14 | |  |  | |  |
| 42 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.LED吸顶灯 | 套 | 3 | |  |  | |  |
| 43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装开关(插座)盒 | 个 | 25 | |  |  | |  |
| 44 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 | m | 88.5 | |  |  | |  |
| 45 |  | 暂列金 |  |  |  | |  | 15000 | |  |