南昌航空大学2024年上海路校区离退休处老年活动中心天棚修缮工程采购公告

南昌航空大学后勤处就“南昌航空大学2024年上海路校区离退休处老年活动中心天棚修缮工程”采用公开竞价方式采购,现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

**一、采购须知**

1、项目名称：南昌航空大学2024年上海路校区离退休处老年活动中心天棚修缮工程。

2、采购范围：见附件

3、采购总预算（人民币）：168463.47元。

4、工期要求：20日历天数

5、主材品牌

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 使用品牌 |
| 1 | 铝扣板品牌 | 奥普、友邦、美尔凯特或同等档次品牌 |
| 2 | 管材 品牌 | 金德、联塑、日丰或同等档次品牌 |
| 3 | 水泥 品牌 | 海螺、万年青、洋房或同等档次品牌 |

参数及规格要求： 以工程量清单内容为准。

 6、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行分项报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整（**竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应**）。

（2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。

 7、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工，凡成交供应商采购的主要材料及品牌，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

 8、服务承诺要求：

 （1）工程质保期年限为**2**年，从工程竣工验收合格之日计起；

（2）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

9、报名时间：2024年6月12日上午9：30-16：30。

**二、报名资格条件**

1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体（本次报名只接受在江西省范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；

2、企业注册资本必须100万元（含）以上的工程类公司。

3、具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，承诺与南昌航空大学无法律诉讼行为；

4、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。

**二、报名应提供资料**

报名人在报名时须提交的证件：单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件；如涉及到国家规定的特种作业则需提供特种作业人员身份证、上岗证原件及复印件等递交至南昌航空大学前湖校区教学楼B栋422室用于现场资格验证。（以上提交复印件的证书需携带原件核查）

**三、投标材料的递交**

  **\*投标材料应包括资格文件及项目分部分项报价表（见附件）**，资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件等否则响应无效；

投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区教学楼B栋422室，逾期恕不接受。

四、采购时间：另行通知。

五、采购地点：前湖校区教学楼B栋425室。

六、联系人：袁老师   联系电话：0791- 83863016

|  |
| --- |
| **工程预（结）算表** |
| 工程名称：2024年上海路校区离退休处老年活动中心天棚修缮工程 | 建筑面积： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | '单价（元） | 合价（元） |
| 单价 | 工资 | 总价 | 工资 |
| 1 | 拆除天棚石膏板吊顶 | 10m2 | 65 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 拆除天棚石灰砂浆和板条  | 10m2 | 65 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 拆除木椽子 | 10根 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 檩木上新钉椽板 | 100m2 | 6.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 室内装修用脚手架 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 铝合金天棚龙骨 600×600 平面 | 100m2 | 6.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 铝合金方板天棚 | 100m2 | 6.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 灯具、线路保护和恢复 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 外脚手架 15m以内 单排 | 100m2 | 4.703 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 保护性拆除屋面瓦 | 100m2 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 屋面板(望板)、油毡、瓦条 整体拆除 | 10m2 | 70 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 檩木上钉屋面板 | 100m2 | 1.2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 屋檐彩钢板天沟安装 | 100m | 0.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 100m | 0.15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 塑料管排水 落水斗 | 10个 | 0.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 修检屋檐 | 100m | 0.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 铺贴防水卷材一层 | 100m2 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 挂瓦条安装 | 100m2 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 旧瓦重新铺贴 | 100m2 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 增加新瓦 | 块 | 350 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 建筑垃圾外运（运距自行考虑堆弃点） | 10m3 | 10.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 暂列金 | 项 | 1 | 10000 | 　 | 10000 | 　 |
| 　 | 本页小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |