南昌航空大学2020年前湖校区部分教职工工作用房维修改造工程

服务采购公告

 南昌航空大学后勤管理处就“南昌航空大学2020年前湖校区部分教职工工作用房维修改造工程”服务采用校内公开竞价方式采购，现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。

 **一、采购须知**

 1、项目名称：南昌航空大学2020年前湖校区部分教职工工作用房维修改造工程

 2、项目编号：2020FS00012

 3、采购范围：前湖校区部分教职工工作用房维修改造，具体内容见工程量清(附件).

 4、采购总预算（人民币）176141.44元

 5、主材品牌、参数及规格要求： 以工程量清单内容为准。

 6、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。

 （1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整。

 （2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。

 7、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。

 8、服务承诺要求：

 （1）工程质保期年限为三年，从工程竣工验收合格之日计起；

 （2）工程质保金为合同价的5%，签订合同前转入学校财务账户，质保金在质保期结束后一个月内经施工企业申请，减去质保期内发生的维修等相关费用后，剩余部分无息退还；

 （3）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。

 9、报名时间：2020年 12月30日上午9:30-11:00 下午14:30-16:00

  **二、报名资格条件**

 1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体**（本次报名只接受在南昌市范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；**

2、企业注册资本必须100万元（含）以上，经营范围必须涵盖但不限于建筑工程、装饰装修工程、水电安装工程等；

3、具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，与南昌航空大学大学无法律诉讼行为；

4、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。

 **三、投标材料的递交**

投标材料应包括资格文件及报价表（见附件），资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件等；投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区教学楼B425室，逾期恕不接受。

  四、采购时间：另行通知.

  五、采购地点：前湖校区教学楼B425室.

  六、联系人：谢老师      联系电话：0791－83863020

|  |
| --- |
| **附件：工程量清单及报价表** |
| 工程名称：南昌航空大学2020年前湖校区部分教职工工作用房维修改造工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 含税总价 |
| 1 | 铲除楼地面地面砖 铲除找平层 人工[00010104] 含量+0.2 | 10m2 | 8.678 |  |
| 2 | 拆除墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 5.785 |  |
| 3 | 铲除墙柱面水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 9.451 |  |
| 4 | 铲除抹灰面油漆涂料 | 10m2 | 35.368 |  |
| 5 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):30 | 10m3 | 1.431 |  |
| 6 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 1.833 |  |
| 7 | 内墙粉刷 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2 | 0.367 |  |
| 8 | 墙面块料面层 地砖上墙 换为【水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2 | 0.579 |  |
| 9 | 块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内 换为【水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2 | 0.868 |  |
| 10 | 块料面层 黑金砂大理石材 波打线(嵌边) 换为【水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2 | 0.022 |  |
| 11 | 窗台板 面层 大理石材 | 10m2 | 0.301 |  |
| 12 | 柱面 挂贴大理石材 换为【水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2 | 0.017 |  |
| 13 | 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 | 100m2 | 0.113 |  |
| 14 | 方形铝扣板300×300 | 100m2 | 0.113 |  |
| 15 | 成品套装木门安装 单扇门 | 10樘 | 0.3 |  |
| 16 | 增加成品门套(筒子板) 木质 | 10m2 | 0.287 |  |
| 17 | 铝合金门安装 平开 普通铝合金型材 人工\*0.8 | 100m2 | 0.015 |  |
| 18 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 普通铝合金型材 人工\*0.8 | 100m2 | 0.038 |  |
| 19 | 浴厕隔断不锈钢磨砂玻璃 | 100m2 | 0.034 |  |
| 20 | 成品窗帘轨 明装 罗马杆 | 10m | 3.33 |  |
| 21 | 窗帘及窗帘纱 | m | 33.3 |  |
| 22 | 铝合金 百叶窗安装 普通铝合金型材 人工\*0.8 | 100m2 | 0.014 |  |
| 23 | 窗幔 | m | 29.6 |  |
| 24 | 贴玻纤网格布 | 100m2 | 3.537 |  |
| 25 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 100m2 | 3.537 |  |
| 26 | 刮腻子 每增减一遍 | 100m2 | 3.537 |  |
| 27 | 乳胶漆 每增一遍 | 100m2 | 3.537 |  |
| 28 | 箭牌坐式大便器安装 连体水箱 | 10套 | 0.1 |  |
| 29 | 箭牌成套淋浴器 手动开关 冷热水 | 10套 | 0.1 |  |
| 30 | 箭牌洗脸盆 台下式 冷热水（带柜） | 10组 | 0.1 |  |
| 31 | 箭牌洗衣盆 冷热水（带柜 | 10组 | 0.1 |  |
| 32 | 箭牌角阀 | 个 | 15 |  |
| 33 | 箭牌地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 10个 | 0.3 |  |
| 34 | 地面砖、墙砖另增加美缝 | 100m2 | 1.003 |  |
| 35 | 购置欧派衣柜 | 套 | 1 |  |
| 36 | 圣象牌复合地板 铺在水泥地面上 成品安装 | 100m2 | 0.377 |  |
| 37 | 非施工原因打扫房间卫生 | 工日 | 6 |  |
| 38 | 垂直运输 檐高(m以内) 40 | 100工日 | 1.19 |  |
| 39 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70 | 10m | 26 |  |
| 40 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 16 | 10m | 12 |  |
| 41 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | 10m | 18 |  |
| 42 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 50 | 10m | 5 |  |
| 43 | 管内穿线 穿照明线 赣昌牌BVR导线截面(mm2) ≤1.5 | 10m | 30 |  |
| 44 | 管内穿线 穿动力线 赣昌牌BVR导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 40 |  |
| 45 | 管内穿线 穿动力线 赣昌牌BVR导线截面(mm2) ≤4 | 10m | 20 |  |
| 46 | 管内穿线 穿动力线 赣昌牌BVR导线截面(mm2) ≤10 | 10m | 1 |  |
| 47 | 熊猫牌网线 | m | 90 |  |
| 48 | 光纤 | m | 30 |  |
| 49 | 17-20路配电箱安装 | 台 | 1 |  |
| 50 | 弱电箱 | 个 | 1 |  |
| 51 | 暗装接线盒 | 个 | 80 |  |
| 52 | 西蒙牌五孔插座 | 套 | 32 |  |
| 53 | 西蒙牌二控双开关 | 套 | 2 |  |
| 54 | 西蒙牌信息插座 | 个 | 6 |  |
| 55 | 西蒙牌五孔插座一开关 | 套 | 8 |  |
| 56 | 西蒙牌16A三孔插座 | 套 | 4 |  |
| 57 | 西蒙牌网络五孔地插 | 套 | 2 |  |
| 58 | 西蒙牌2P\*63A空开 | 个 | 1 |  |
| 59 | 西蒙牌1P\*32A空开 | 个 | 6 |  |
| 60 | 西蒙牌1P\*20A空开 | 个 | 10 |  |
| 61 | 西蒙牌卧室灯 | 套 | 3 |  |
| 62 | 西蒙牌厨房灯 | 套 | 1 |  |
| 63 | 西蒙牌餐厅灯 | 套 | 1 |  |
| 64 | 西蒙牌客厅灯 | 套 | 1 |  |
| 65 | 西蒙牌茶室灯 | 套 | 1 |  |
| 66 | 红外线浴霸安装 ≤6灯 | 套 | 1 |  |
| 67 | 西蒙牌300\*300LED面板灯 | 套 | 1 |  |
| 68 | 西蒙牌过道灯 | 套 | 1 |  |
| 69 | 玄关灯 | 套 | 1 |  |
| 70 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017)] | 元 | 1 |  |
| 71 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) [江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017)] | 元 | 1 |  |
|  | 合计报价 |  |  |  |